消化内窥镜系统及配套镜子参数要求

一、基本情况：

1、名称：消化内窥镜系统及配套镜子

2、数量：1套

3、预算：950万

二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

1、胃肠镜具有蓝激光成像、窄带光成像等技术；提高早癌诊断率。

2、胃肠镜外径纤细，放大观察视野角≥55°。

3、胃肠镜视野角≥170°。

4、胃肠镜具有强力传导、智能弯曲和可变硬度等功能。

5、胃肠镜具有双焦距弱放大功能。