过氧化氢等离子灭菌器参数要求

一、基本情况：

1、名称：过氧化氢等离子灭菌器

2、数量：2套

3、预算：230万

二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

1、具备专除湿功能。

2、压力传感器≥3、温度传感器≥7、浓度监测≥1。

3、灭菌完成后，过氧化氢残留低于30mg/kg∙H**2**O。

4、具备过氧化氢收集器。